

**Anexo 4 – Términos de Referencia**

**Provisión de EPP para Nuevos Facilitadores en CD y 4x4**

Unidad Solicitante Jefatura de Salud y Seguridad

Direccion DGSSM&RSE

**INDICE**

[1. INTRODUCCIÓN 3](#_Toc175757903)

[2. OBJETO 3](#_Toc175757904)

[3. ALCANCE 3](#_Toc175757905)

[4. DESCRIPCIÓN 3](#_Toc175757906)

[5. CONSIDERACIONES PREVIAS 6](#_Toc175757907)

[6. GARANTÍAS 6](#_Toc175757908)

[6.1. Plazo 6](#_Toc175757909)

[6.2. CONDICIÓN DE ENTREGA 6](#_Toc175757910)

[6.3. Formato de presentación de propuestas 6](#_Toc175757911)

[7. ANEXOS. 6](#_Toc175757912)

[8. Metodología de Adjudicación 6](#_Toc175757913)

# INTRODUCCIÓN

YPFB Transporte S.A. (en adelante YPFB TR) es una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos requiere realizar la compra de equipos de protección personal para llevar adelante su certificación de Nuevos Facilitadores en CD y 4x4.

# OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, características y términos que el CONTRATISTA debe cumplir para la provisión de EPP para el curso de Nuevos Facilitadores en CD y 4x4.

# ALCANCE

El servicio comprende la provisión de EPP (Gafas, Guantes) según las características descritas en el presente TDR.

# DESCRIPCIÓN

EL CONTRATISTA tiene que dar cumplimiento con las características técnicas de todo accesorio que se precisa según lo descrito en el TDR.

La descripción de las características técnicas para todo el proceso de compra de equipo de accesorios se dividirá en dos (2) Lotes:

* **Lote 1**
  + Lente de seguridad oscuro espejado Mod. RADIUS Norma ANSI Z87.1+ ''DeWALT'', con filtro UVA-UVB
  + Lente de seguridad indoor/outdoor Mod. RADIUS Norma ANSI Z87.1+ ''DeWALT'', con filtro UVA-UVB 9
* **Lote 2**
* Guante de seguridad Mod SAFETY ORIGINAL, color NARANJA palma y punta de los dedos de cuero.

**Cuadro 1: Detalle por lotes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 1 | | | | | |
| ÍTEM | **DESCRIPCIÓN** | **CODIGO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
| 1.1 | Lente de seguridad oscuro espejado Mod. RADIUS Norma ANSI Z87.1+ ''DeWALT'', con filtro UVA-UVB | 13000143 | Unidad | 15 |
| 1.2 | Lente de seguridad indoor/outdoor Mod. RADIUS Norma ANSI Z87.1+ ''DeWALT'', con filtro UVA-UVB 9 | 13000103 | Unidad | 15 |
| Lote 2 | | | | | |
| ÍTEM | **DESCRIPCIÓN** | **CODIGO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
| 2.1 | Guante de seguridad Mod SAFETY ORIGINAL, color NARANJA palma y punta de los dedos de cuero. | 13001082 | Unidad | 15 |

* 1. **Lente de seguridad oscuro espejado Modelo RADIUS Norma ANSI Z87.1+ ''DeWALT'', con filtro UVA-UVB:**

Las gafas protectoras DEWALT DPG51 Radius™ tienen una lente curva de base 10 que proporciona máxima cobertura y protección. Las almohadillas nasales de goma texturizadas garantizan un ajuste seguro y cómodo. El DPG51 cumple con el estándar Z87.1 de protección contra impactos y proporciona un 99% de protección UV.

* La lente curva de base 10 proporciona máxima cobertura y protección.
* Las patillas con punta de goma brindan un ajuste cómodo y seguro.
* La pieza nasal de goma suave proporciona un uso cómodo y antideslizante.
* Lentes de policarbonato resistentes que brindan resistencia al impacto.
* El vidrio de seguridad supera los estándares ANSI Z87.1+ y proporciona un 99,9 % de protección UV.



* 1. **Lente de seguridad indoor/outdoor Modelo RADIUS Norma ANSI Z87.1+ ''DeWALT'', con filtro UVA-UVB 9**

Las gafas protectoras DEWALT DPG51 Radius™ tienen una lente curva de base 10 que proporciona máxima cobertura y protección. Las almohadillas nasales de goma texturizadas garantizan un ajuste seguro y cómodo. El DPG51 cumple con el estándar Z87.1 de protección contra impactos y proporciona un 99% de protección UV.

* La lente curva de base 10 proporciona máxima cobertura y protección.
* Las patillas con punta de goma brindan un ajuste cómodo y seguro.
* La pieza nasal de goma suave proporciona un uso cómodo y antideslizante.
* Lentes de policarbonato resistentes que brindan resistencia al impacto.
* El vidrio de seguridad supera los estándares ANSI Z87.1+ y proporciona un 99,9% de protección UV.1



**2.1. Guante de seguridad Mod SAFETY ORIGINAL, color NARANJA palma y punta de los dedos de cuero.**

* TrekDry® de alta visibilidad ayuda mantener las manos de trabajo frescas y cómodo.
* Caucho termoplástico flexible El cierre (TPR) proporciona un ajuste seguro a tu muñeca.
* La impresión reflectante proporciona una luminosidad llamativa.
* Pulgar e índices reforzados proporcionar mayor durabilidad.
* Pantalla táctil duradera capaz cuero sintético



# CONSIDERACIONES PREVIAS

Para presentación de Propuesta Técnica:

* El CONTRATISTA para **todos los lotes**, debe proveer la ficha técnica del equipo o ficha de características.

# GARANTÍAS

El CONTRATISTA en referencia a Certificaciones y garantías:

* Garantizar los accesorios contra defectos de fabricación o mano de obra.

## Plazo

El plazo máximo requerido para la provisión del equipo y el montaje es de 30 días calendario.

El plazo otorgado se contabilizará a partir de la emisión de la Orden de Compra por parte de YPFB TR.

## CONDICIÓN DE ENTREGA

DDP almacenes YPFB TR.

## Formato de presentación de propuestas

Sin exclusión de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la siguiente información para la evaluación de las propuestas:

1. Documentación donde demuestre y avale lo solicitado en el punto 5. Consideraciones previas y punto 6. Garantías.
2. Propuesta Técnica según lo detallado en el Punto 4. Descripción.
3. La propuesta económica deberá ser presentada directamente en el SRM.

# ANEXOS.

* Ninguno

# Metodología de Adjudicación

La metodología de adjudicación es por lotes.